|  |
| --- |
| void setup() |
|  | { |
|  | pinMode(10, OUTPUT); |
|  | } |
|  |  |
|  | void loop() |
|  | { |
|  | digitalWrite(10, HIGH); |
|  | delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) |
|  | digitalWrite(10, LOW); |
|  | delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) |
|  | } |